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关于广东碧海蓝环保新材料科技有限公司磷石膏及一般工业固废资源化综合利用项目环境影响报告表的批复关于云安区X832线高村镇牛田岭至麻坳段改建工程环境影响报告表的批复

云浮市云安区高村镇人民政府广东碧海蓝环保新材料科技有限公司：
（统一社会信用代码：11445303007175428R）
你单位报来的《广东碧海蓝环保新材料科技有限公司磷石膏及一般工业固废资源化综合利用项目云安区X832线高村镇牛田岭至麻坳段改建工程环境影响报告表（含噪声评价专项）》（以下简称“报告表”）的相关资料已收悉。经研究，批复如下：
一、广东碧海蓝环保新材料科技有限公司磷石膏及一般工业固废资源化综合利用项目（项目代码：）由广东碧海蓝环保新材料科技有限公司投资建设，拟选址于广东省云浮市云安区六都镇茅坪坑（云浮循环经济工业园区）。项目用地面积22783.62m2，总建筑面积20138.56m2，含一栋1层厂房（分西厂房和东厂房）和1栋5层综合楼。项目使用的磷石膏、污泥及其他一般工业固废主要来源于云浮市范围，计划年产水泥缓凝剂30万吨（干基）、露天充填材料9万吨（干基）、路用改性磷石膏10万吨（干基）、掺加改性磷石膏的路基材料10万吨（干基）、掺加改性磷石膏的水泥稳定基层材料5万吨（干基）、替代燃料10万吨（干基）。云安区X832线高村镇牛田岭至麻坳段改建工程（项目代码：2210-445303-04-01-300827），主线全长7.574km，起点位于大台村凤凰路（起点桩号K0+000，坐标111°58′22.60″E，22°58′42.48″N）），途经麻坳、大坪、观音山、新坪路水库、马仔坑，终点位于牛田岭S537平交处（终点桩号K7+574，坐标111.85983181E，22.96451300N）。本项目改扩建维持原路线走向不变，在原有旧路基础上进行拓宽改造。由于项目部分路段涉及稳定耕地、永久基本农田、饮用水源保护区与生态保护红线，未取得自然资源部门批复，本次仅实施已经取得批复的路段的改扩建。本次环评仅对改扩建实施段进行评价。本次改扩建实施路线长度为1274m，采用三级公路技术标准，设计速度30km/h，路基宽7.5m，路面道宽6.5m，双向两车道，路面结构采用铺沥青混凝土。
二、广东环境保护工程职业学院对报告表进行了技术评审，出具的《关于<广东碧海蓝环保新材料科技有限公司磷石膏及一般工业固废资源化综合利用项目环境影响报告表>的技术评估意见关于<云安区X832线高村镇牛田岭至麻坳段改建工程环境影响报告表（含噪声评价专项）>的技术评估意见》认为，报告表对项目实施后可能造成的环境影响分析、预测和评估符合相关导则和技术规范要求，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施合理，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。 
三、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制 度。项目建成后，你单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

                                   云浮市生态环境局  
         2026年47月1728日   
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