	 云浮市生态环境局



                           云环（云安）准决〔2026 〕1号
同意设置广东惠云钛业股份有限公司（二厂）入河排污口的决定书
广东惠云钛业股份有限公司：
　　你（单位）于2026年7月9日向我局提出了广东惠云钛业股份有限公司（二厂）入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意广东惠云钛业股份有限公司（二厂）入河排污口设置决定如下：

	入河排污口类型
	(工矿企业入河排污口

(工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口

(城镇污水处理厂入河排污口

(其他参照上述管理的入河排污口_______________

	入河排污口名称
	白沙塘北东侧约190米左岸排口入蓬远河

	入河排污口编码
	HA-445303-0033-GY-00

	设置类型
	(新设  (改设  (扩大  

	责任主体基本情况

	责任主体名称：广东惠云钛业股份有限公司（二厂）

	详细地址
	广东省云浮市云安区六都镇富兴路(云浮市循环经济化工示范基地内)

	统一社会信用代码
	

	法定代表人及联系电话
	           

	行业类别
	36、涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造

	排污许可证或排污登记编号
	914453007545211876003V

	入河排污口

设置地点
	所在行政区域：广东省云浮市云安区六都镇白沙塘村

	
	排入水体名称：蓬远河

	
	所在流域：西江流域

	
	经度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：111.997611E
纬度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：23.073083N

	污水排放方式
	(连续 

(间歇
	入河

方式
	(明渠  (管道

(泵站  (涵闸

(箱涵  (其他：_______

	是否共用
	(是

(否
	
	

	入河排污口截面信息
	(圆形截面：d=1m，S=0.79m2

	
	(方形截面：L×B=   m×  m，S=   m2

	
	(其他形状截面：S=    m2

	入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量

	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	全年
	特殊时段（__月至__月）

	
	
	污水排放量（万t/a）
	污染物排放量（t/a）
	污水日排放量（t/d）
	污染物日排放量（t/d）

	COD
	90
	
	
	
	

	SS
	60
	
	
	
	

	NH3-N
	10
	
	
	
	

	TP
	0.5
	
	
	
	

	硫化物
	0.5
	
	
	
	

	BOD5
	20
	
	
	
	

	信息公开要求：

根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的名称、编码、责任主体、管理单位、监督电话、经纬度、受纳水体和排放要求等信息应以(标识牌(/二维码/(显示屏(_______等方式在入河排污口处信息公开。

	水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施：

该入河排污口对应的责任主体（广东惠云钛业股份有限公司）应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，具体包括：

配备足够的备用设备和应急零部件，编制污水处理站污染事故应急预案、突发环境事件应急预案，设置事故应急池，加强运行管理和进出水的监测工作，定期巡检、调节、保养、维修，加强废水事故排放与蓬远河水闸联动响应，建立 24 小时应急联络清单。

	水生态环境保护措施：

为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置、使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施，具体包括：

（一）污水排放必须达到广东省地方标准水污染物排放限值DB4426-2001第二时段一级排放标准，并严格落实《论证报告》中污染物排放总量。

（二）按照《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》（HJ 1386-2024）、《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》(HJ 1309—2023)等相关技术规范，做好入河排污口规范化建设。

（三）按照《入河入海排污口监督管理技术指南 监测》（HJ 1387-2024）开展自行监测工作。

	放射性物质管控措施（仅排放放射性物质的入河排污口需要记载）：无。

	其他需要注意的事项：

（一）在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求；
（二）该入河排污口设置经批准后，若入河排污口设置地点、排放方式、排放量和主要污染物发生变化，或导致纳污河段水质超标，造成水质类别改变的，需重新进行入河排污口设置申请。


云浮市生态环境局

2026年7月27日

公开方式：主动公开

抄送：广东创云环保科技有限公司




